|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AMAMY -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số: ………../………….. V/v Giải trình hoạt động và đăng ký danh mục đồng bộ | *Hà Nam, ngày tháng năm 2022* |

***Kính gửi:*** **CHI CỤC HẢI QUAN CK CẢNG HẢI PHÒNG KV3**

Tên người khai hải quan: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AMAMY**

Mã số thuế: 2400801449

Số điện thoại: 0987 432 695; số Fax: 02263.537588

Ngày 08/03/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AMAMY tiến hành ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa là “Dây chuyền sản xuất xốp cắm hoa, Model: 5.5KW, công suất 5.5kW, điện áp: 380V/3 pha, nhãn hiệu:Yuanda, nhà sx: LAIZHOU YUANDA CHEMICAL INDUSTRY MACHINERY FACTORY với đối tác là công ty LAIZHOU YUANDA CHEMICAL INDUSTRY MACHINERY FACTORY

Nay, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AMAMY đăng ký danh mục nhập khẩu máy móc, thiết bị thuộc Chương 84, Chương 85, Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, đề nghị phân loại theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC. **Máy chính thực hiện chức năng chính/ bộ phận chính là** Máy khuấy trộn nhựa,model 5.5KW, hoạt động bằng điện, công suất 5.5kW, điện áp: 380V, nhãn hiệu:Yuanda, , năm sx:2022,mới 100%

Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam: **84778039**

Thời gian dự kiến nhập khẩu từ **13/11/2022 đến 30/12/2022;**

Địa điểm lắp đặt hàng hóa nhập khẩu : Thành phố Hà Nội

1. **Các thành phần chính của hệ thống bao gồm:**

+ Lò khuấy trộn nhựa, dung tích: 500L,model:500L,hoạt động bằng điện, công suất 4KW, điện áp 380V, nhãn hiệu:Yuanda, , năm sx:2022,mới 100%

+ Bơm hút chân không, không model,hoạt động bằng điện, công suất: 2.2kw, điện áp 380V, nhãn hiệu:Yuanda, , năm sx:2022,mới 100%

+ Bình tích khí chân không,không model,bằng thép không gỉ,không dùng điện, dùng cho lò khuấy trộn nhựa, dung tích: 50 lít, nhãn hiệu:Yuanda, ,mới 100%

+ Máy khuấy trộn nhựa,model 5.5KW, hoạt động bằng điện, công suất 5.5kW, điện áp: 380V, nhãn hiệu:Yuanda, , năm sx:2022,mới 100%

+ Máy tạo bọt xốp để làm xốp cắm hoa,không model,hoạt động bằng điện, công suất 4kW, điện áp: 380V, nhãn hiệu:Yuanda, , năm sx:2022,mới 100%

+ Máy cắt xốp thành phẩm,không model,hoạt động bằng điện, công suất 1.5kW, điện áp: 380V, nhãn hiệu:Yuanda, , năm sx:2022,mới 100%

+ Máy ép logo cho miếng xốp,không model, công suất 1.5kW, điện áp: 380V, nhãn hiệu:Yuanda, , năm sx:2022,mới 100%

**Quy trình làm việc:**

Nguyên liệu đầu vào là Phenol, chất xúc tác, Axit formic được đưa vào **Lò khuấy trộn nhựa** => **Máy khuấy trộn nhựa**: khuấy đều nguyên liệu trong lò phản ứng => **Bơm hút chân không**: hút chân không, làm mát lò phản ứng tạo thành nhựa phenol => **Máy tạo bọt xốp**: nhựa phenol được trộn với các hoạt chất khác tạo thành bọt xốp => **Máy cắt xốp**: cắt nhỏ xốp theo kích thước định trước => **Máy ép dập lô gô**: ép dập lô gô lên miếng xốp thành phẩm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LÒ KHUẤY TRỘN NHỰA:** tiếp nhận nguyên liệu để sản xuất nhựa phenol | → | **MÁY KHUẤY TRỘN NHỰA:**  Khuấy, trộn đều nhiêu liệu trong lò phản ứng | → | **BƠM HÚT CHÂN KHÔNG**:hút chân không đồng thời làm mát lò khuấy, tạo ra phản ứng hình thành nhựa Phenol | → | **MÁY TẠO BỌT XỐP:**  Nhựa phenol được trộn với các hoạt chất khác tạo thành bọt xộp | → | **MÁY CẮT XỐP:** cắt nhỏ xốp theo kích thước định sẵn |

|  |
| --- |
| **MÁY ÉP LÔ GÔ:** dập lô gô của công ty lên xốp |

→

Công Ty CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AMAMY cam kết kê khai chính xác, trung thực các tài liệu nói trên. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AMAMY sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AMAMY đề nghị chi cục **Hải quan CK cảng Hải phòng KV3** xác nhận danh mục máy móc, thiết bị đề nghị phân loại theo máy thực hiện chức năng chính/bộ phận chính cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AMAMY theo quy định hiện hành./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngày tháng năm 2022* **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN** *(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)* |